﻿**WINGBURG** Einbauelement **BELPORT “B2T-G Basis“**

**Bezeichnung:** BELPORT B2T-G Basis
**Ausführung:** Trockenbau-Element für 2-flg. Glasschiebetüren
**Hersteller:** WINGBURG GmbH

PRODUKTBESCHREIBUNG / FUNKTIONEN
Zargenloses, wandbündiges Schiebetüreinbauelement (2-flügelige Glastüren) für Metall- / Holzständerwand zur bauseitigen Beplankung mit Gipskartonplatten.

PRODUKTAUSFÜHRUNG
Bauelement mit horizontalen, in der Höhe variabel positionierbaren Querstreben an der Wandtasche. Im Durchgang umlaufender Aluminium-Rahmen mit integriertem Kantenschutz. Aluminium-Laufschiene mit durchgehender Aufhängung durch Bajonettverschluss. Türblatt und Laufschiene nachträglich montier- und demontierbar. Nachrüstung, Wartung und Reinigung ohne Revisionsöffnungen. Inkl. Schrauben für doppelte Beplankung, Glastürbeschläge, zentrierte Bodenführung und beidseitig (auch bei montiertem Türblatt) jederzeit positionierbare Fangstopper.

TECHNISCHE MERKMALE
- Material: Aluminium, verzinktes Stahlblech
- Türstärke: 8 oder 10 mm ESG
- max. Türflügelgewicht: 80 kg
- max. Türbreite: 2.000 mm
- max. Türhöhe: 3.000 mm
- Wandanschluss an CW75 / 100 mm
- für Fertigwandstärken 100 / 125 / 150 mm
- wartungsfreie Rollenwagen
- Höhenverstellung +/- 1,5 mm
- Laufwegbegrenzung durch frei positionierbare Stopper
- optional mit Kabelkanal
- optional mit Synchronlauf-Funktion\*
(\*max. Türflügelgewicht: 40 kg / nicht mit der Ausstattungslinie Exklusiv kombinierbar)

ZULASSUNG UND ZERTIFIKATE
Geprüft nach EN 1527

ALTERNATIVE AUSSTATTUNGSLINIEN zu der **Basis** (wahlweise)
**Avantgarde:** beidseitige Einzugsdämpfer (TB ≥ 860 mm)
**Exklusiv:** einseitige Einzugsdämpfung (TB ≥ 610 mm) zzgl. Push to Slide

Rohbau-Öffungsbreite in mm:

Rohbau-Öffungshöhe in mm:

Grundpreis Einbauelement **BELPORT “B2T-G Basis“**:

optional Aufpreis für **Ausstattungslinie „Avantgarde“**:

optional Aufpreis für **Ausstattungslinie „Exklusiv“**:

optional Aufpreis für **Kabelkanal** (Lichtschalter / Steckdose):

optional Aufpreis für **Synchronlauf-Set**:

Preis für **Lieferung, Element-Montage und Einbau**:

**Gesamtpreis:**